**VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY**

pre zákazky realizované v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Názov verejného obstarávateľa | **Slovenská konsolidačná, a.s.**  | IČO | 35776005 |
| Poštová adresa | Cintorínska 21, Bratislava | PSČ | 811 08 |
| Kontaktná osoba | Miloš Ilenčík |  |  |
| e-mail | milos.ilencik@konsolidacna.sk  | Tel.: | 0948 492 431 |

1. **Predmet zákazky:**

Predmetom obstarania je doplnenie požiarnych a záplavových snímačov (hlásičov – detektorov) vrátane výmeny ústredne EPS a projektu skutočného vyhotovenia v budove Slovenskej konsolidačnej, a.s.

1. **Špecifikácia predmetu zákazky:**
2. ***Požiarne a záplavové snímače (hlásiče – detektory)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Por. č.*** | ***Názov*** | ***Množstvo*** | ***MJ*** |
| 1 | Značenie trasy vedenia | 680 | bm |
| 2 | Demontáž dymového hlásiča MHG 241 | 11 | ks |
| 3 | Demontáž pätice hlásiča | 11 | ks |
| 4 | Montáž dymového hlásiča MHG 241 | 11 | ks |
| 5 | Montáž pätice hlásiča | 11 | ks |
| 6 | Dymový hlásič MHG 262 (alebo plnohodnotný ekvivalent) | 38 | ks |
| 7 | Pätica hlásiča MHY 734 (alebo plnohodnotný ekvivalent) | 42 | ks |
| 8 | Termodiferenciálny hlásič MHG 362 (alebo plnohodnotný ekvivalent) | 4 | ks |
| 9 | MHY-925-VV8 Adresný modul (alebo plnohodnotný ekvivalent) | 1 | ks |
| 10 | Záplavový detektor LD-12 (alebo plnohodnotný ekvivalent) | 6 | ks |
| 11 | Záložný zdroj | 1 | ks |
| 12 | Akumulátor 12V/7Ah | 2 | ks |
| 13 | Demontáž a montáž SDK | 86 | m² |
| 14 | Kábel J-H(St)H 2×2×0,8 | 740 | bm |
| 15 | Meranie káblov po úsekoch | 22 | ks |
| 16 | Prieraz cez betón Ø8×35cm | 39 | ks |
| 17 | Požiarny prechod | 19 | ks |
| 18 | Krabica biela 80×80×30 cca na povrch | 26 | ks |
| 19 | Žľab PVC 25×16 mm | 660 | bm |
| 20 | Značenie hlásičov EPS | 42 | ks |
| 21 | Nastavenie adresy hlásičov požiaru | 42 | ks |
| 22 | Značenie káblov | 84 | ks |
| 23 | Skúška hlásiča plynom | 43 | ks |
| 24 | Skúška systému EPS testom | 1 | kpl |
| 25 | Meranie napätí a skúška ústredne | 1 | kpl |
| 26 | Drobný elektroinštalačný materiál | 1 | kpl |
| 27 | Programovanie ústredne EPS | 1 | ks |
| 28 | Uvedenie zariadenia EPS do trvalej prevádzky | 1 | ks |
| 29 | Odborná prehliadka a odborná skúška EPS | 1 | kpl |
| 30 | PD skutočného vyhotovenia v elektronickej a 3 paré v papierovej forme | 1 | kpl |

1. ***Výmena ústredne EPS s kartou vzdialeného dohľadu***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Por. č.*** | ***Názov*** | ***Množstvo*** | ***MJ*** |
| 1 | Demontáž ústredne EPS | 1 | ks |
| 2 | Ústredňa EPS | 1 | ks |
| 3 | Demontáž aku 12V | 2 | ks |
| 4 | Montáž aku 12V/12Ah | 2 | ks |
| 5 | Slučková karta | 1 | ks |
| 6 | Preadresovanie a označenie hlásičov EPS | 72 | ks |
| 7 | Uvedenie zariadenia do trvalej prevádzky, zapojenie výstupov pre PCO a sirény, zaškolenie obsluhy | 1 | kpl |
| 8 | Vstupno-výstupný modul MHY 925/4 (alebo plnohodnotný ekvivalent) | 1 | ks |
| 9 | Karta vzdialeného dohľadu LAN GSM cez PC, alebo smart telefón, tablet; vrátane softwaru, aplikácie a ich inštalácie. Zasielanie poplachových SMS prípadne volaní pre vybrané udalosti. Možnosť ovládania EPS na diaľku. | 1 | kpl |

1. ***Vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia elektrickej požiarnej signalizácie v budove Slovenskej konsolidačnej, a.s.***

***Pozn.:***

*Ústredňa EPS je umiestnená na prízemí budovy Slovenskej konsolidačnej, a.s. a jednotlivé hlásiče sú rozmiestnené približne rovnomerne na všetkých ôsmich podlažiach budovy.*

1. **Ďalšie podmienky:**
* Dymové hlásiče, záplavové detektory a ústredňa EPS musia byť kompatibilné, nové, nepoužívané a plne funkčné.
* Cena za dielo musí byť kompletná vrátane dopravných nákladov, nákladov za odvoz sutiny, nákladov za ekologickú likvidáciu, a pod.
* Bezpečnosť pracovníkov, pracovné a ochranné pomôcky pre pracovníkov si zabezpečí úspešný uchádzač (ďalej aj „dodávateľ“) vo vlastnej réžii.
* Dodávateľ zodpovedá v plnom rozsahu za prípadnú spôsobenú škodu a zaväzuje sa na vlastné náklady bezodkladne opraviť prípadné poškodenia, ktoré spôsobí.
* Dodávateľ vystaví faktúru po realizácii zákazky a to so splatnosťou minimálne 14 dní.
* Faktúra musí obsahovať rozpis jednotlivých položiek predmetu zákazky.
* Verejný obstarávateľ požaduje záručnú dobu na práce v trvaní 60 mesiacov a na materiál v trvaní 24 mesiacov.
1. **Cenová ponuka:**

V nadväznosti na uvedené si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky na doplnenie požiarnych a záplavových snímačov vrátane výmeny ústredne EPS a projektu skutočného vyhotovenia. Pred predložením cenovej ponuky je možné dohodnúť si obhliadku u správcu budovy Miloša Ilenčíka, tel. 0948 492 431, e-mail: milos.ilencik@konsolidacna.sk.

***Ponuka musí obsahovať:***

* 1. Základné identifikačné údaje uchádzača v zmysle **Prílohy č. 1**.
	2. Cenovú ponuku predloženú v zmysle **Prílohy č. 1**.
	3. Zoznam všetkých osôb uchádzača, ktorí sa budú na zákazke podieľať v rozsahu: meno a priezvisko
	4. Doklad (sken) oprávnenia osôb uchádzača , ktoré sa budú na zákazke podieľať na odborných prácach pri inštalácii systému EPS, ako aj osvedčenie pre činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky podľa §23 vyhlášky č. 508/2009 Z.z., na elektrických zariadeniach do napätia do 1000 V).
	5. Doklad (sken) o platnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo potvrdenie (sken) o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa vo výške plnenia minimálne 100 000 eur.
	6. Doklad (sken) potvrdenia o registrácii požiarno-technického zariadenia, druh elektrická požiarna signalizácia vydaného Ministerstvom vnútra SR, Prezídium Hasičského a záchranného zboru v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z., § 11, písm. d)
	7. Doklad (sken) o oprávnení uchádzača poskytovať službu podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
	8. Čestné prehlásenie (sken) o skutočnosti, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu v zmysle ustanovenia § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Čestné prehlásenie musí byť podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača, alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v jeho mene.
1. **Miesto dodania predmetu zákazky:**

Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1

1. **Termín dodania zákazky:**

do 40 pracovných dní od vystavenia záväznej objednávky verejným obstarávateľom

1. **Kritérium na hodnotenie ponúk:**

Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena za celý predmet zákazky opísaný v bode I. až III. tejto Výzvy

1. **Lehota na predkladanie ponúk:**

**13.04.2022**

1. **Forma a spôsob predloženia ponúk:**

Ponuky žiadame doručiť e-mailom na adresu: obstaravanie@konsolidacna.sk

1. **Dôvody zrušenia zadania zákazky:**

Ak nebola predložená ani jedna ponuka,

ak ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy,

ak ani jedna z ponúk nevyhovuje požiadavkám Slovenskej konsolidačnej, a.s.,

ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo obstarávanie vyhlásené.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

Príloha č. 1: Cenová ponuka